様式第2号（第６条関係）　ブロック塀等点検表

（１）コンクリートブロック塀の場合
基準項目	結果	
	適合	不適合	
①		高さ	2.2ｍ以下			
②		壁の厚さ	高さ2ｍを超える塀で15㎝以上			
		高さ2ｍ以下の塀で10㎝以上			
③		鉄筋	壁内に直系9㎜以上の鉄筋が、縦横とも80㎝間隔以下で入っており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている			
④		控壁
（高さ1.2ｍを超える時）	塀の長さ3.4ｍ以下ごとに、直径９㎜以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの1/5以上突出してある			
⑤		基礎
（高さ1.2ｍを超える時）	丈が35㎝以上で根入れ深さが30㎝以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある			
⑥		傾き、ひび割れ	全体的に傾いていない、1㎜以上のひび割れがない			
⑦		ぐらつき	人の力でぐらつかない			
⑧		その他	塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上にない			
（根拠となる写真等の資料が添付されているもの。）

（２）組積造（鉄筋のないコンクリートブロックのものを含む。）の塀
基準項目	結果	
	適合	不適合	
①		高さ	1.2ｍ以下			
②		壁の厚さ	各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある			
					
③		鉄筋	―	―	―	
④		控壁
（高さ1.2ｍを超える時）	塀の長さ4ｍ以下ごとに、壁面からその部分の②の1.5倍以上突出している、又は②が必要寸法の1.5倍以上ある			
⑤		基礎
（高さ1.2ｍを超える時）	根入れ深さが20㎝以上ある			
⑥		傾き、ひび割れ	全体的に傾いていない、1㎜以上のひび割れがない			
⑦		ぐらつき	人の力でぐらつかない			
⑧		その他	塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上にない			
（根拠となる写真等の資料が添付されているもの。）